**Załącznik nr 5**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1**

* POMIESZCZENIA Biura Obsługi Informatycznej ul. Bobrecka 29

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Zakres prac | J.M. | OBMIAR | CENA JEDN. | WARTOŚĆ  brutto |
| 1 | Przebicie otworu o wymiarach 202 \* 125 cm w ścianie z cegły pomiędzy pomieszczeniami wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki | Szt. | 1,00 |  |  |
| 2 | Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z transportem we wskazane miejsce | Szt. | 2,00 |  |  |
| 3 | Zabudowa płytą kartonowo gipsową z wygłuszeniem wełną mineralną, okładzina dwuwarstwowa obustronna, istniejących otworów po zdemontowanych drzwiach | Szt. | 2,00 |  |  |
| 4 | Wykonanie ścianki działowej z płyty kartonowo gipsowej na ruszcie metalowym, okładzina dwuwarstwowa obustronna wraz z przygotowaniem dwóch otworów drzwiowych | m2 | 22,58 |  |  |
| 5 | Szpachlowanie ścian + wykonanie gładzi gipsowej na postawionej ściance działowej | m2 | 45,16 |  |  |
| 6 | Zakup wraz z dostawą i montażem wewnętrznych drzwi – drzwi 90 z płyty MDF wraz z ościeżnicą o szerokości 12 cm (kolorystyka zostanie podana przez Zamawiającego po wyłonieniu Wykonawcy) | Szt. | 2 |  |  |
| 7 | Przebicie otworu na nowe drzwi wejściowe do pomieszczenia wraz z transportem i utylizacją materiałów z rozbiórki | Szt. | 1,00 |  |  |
| 8 | Dostarczenie i obsadzenie nadproży stalowych , do I NP 180mm, z wykuciem bruzd, wykonaniem poduszek betonowych z B25 grub 5cm | Szt. | 1,00 |  |  |
| 9 | Zakup wraz z dostawą oraz montażem wewnętrznych wraz z ościeżnicą o szerokości 24 – 28 cm drzwi klasy RC2 z elektrozaczepem do zamka szyfrowego- drzwi 90 **\*** | Szt. | 1,00 |  |  |
| 10 | Drobne poprawki na ścianach - ok. 15% powierzchni ścian | m2 | 43,5 |  |  |
| 11 | Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów | m2 | 290 |  |  |
| 12 | Usunięcie istniejącej wykładziny wraz z transportem i utylizacją, wykonanie wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny wraz z cokolikami | m2 | 38 |  |  |
| 13 | Prace modernizacji sieci elektrycznej w pomieszczeniach, w tym:   * Wykonanie punktów wypustowych instalacji elektrycznej * Zakup i montaż gniazd i wyłączników * Ułożenie kabla elektrycznego 3 x 1,5 mm2 i 3 x 2,5 mm2 * Montaż oświetlenia Panel LED – 50 NW * Montaż i podłączenie osprzętu w rozdzielni elektrycznej * Zakrycie dróg kablowych * Pomiary elektryczne, dokumentacja powykonawcza * Montaż kontroli dostępu (10 kart lub breloków, pilot 4 szt.) wraz z podtrzymaniem akumulatorowym | Szt.  Szt.  Mb  Szt.  Szt.  Szt. | 51  43  200  8  3  52 |  |  |
|  | | | | **SUMA brutto** |  |

* POMIESZCZENIA Wydziału Finansowego ul. Bobrecka 29 (termin wykonania po realizacji 1 zakresu)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Zakres prac | J.M. | OBMIAR | CENA JEDN. | WARTOŚĆ  brutto |
| 1 | Przebicie otworu na nowe drzwi wewnętrzne do pomieszczenia wraz z transportem i utylizacją materiałów z rozbiórki | Szt. | 1,00 |  |  |
|  | Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z transportem we wskazane miejsce | Szt. | 1,00 |  |  |
|  | Zabudowa płytą kartonowo gipsową z wygłuszeniem wełną mineralną, okładzina dwuwarstwowa obustronna, istniejącego otworu po zdemontowanych drzwiach | Szt. | 1,00 |  |  |
| 2 | Zakup wraz z dostawą i montażem wewnętrznych drzwi – drzwi 90 z płyty MDF wraz z ościeżnicą o szerokości 12 cm (kolorystyka zostanie podana przez Zamawiającego po wyłonieniu Wykonawcy) | Szt. | 2,00 |  |  |
| 3 | Rozebranie ściany z cegły wraz z transportem i utylizacją materiałów z rozbiórki | m2 | 5,45 |  |  |
| 4 | Uzupełnienie tynku w miejscu po rozebranej ścianie | mb | 5,10 |  |  |
| 5 | Wykonanie ścianki działowej z płyty kartonowo gipsowej na ruszcie metalowym, okładzina dwuwarstwowa obustronna wraz z przygotowaniem otworu na drzwi | m2 | 5,45 |  |  |
| 9 | Drobne poprawki na ścianach - ok. 15% powierzchni ścian | m2 | 43,50 |  |  |
| 10 | Szpachlowanie ścian+ wykonanie gładzi gipsowej | m2 | 20,00 |  |  |
| 11 | Dwukrotne malowanie ścian, sufitów | m2 | 411,00 |  |  |
| 13 | Usunięcie istniejącej wykładziny wraz z transportem i utylizacją, wykonanie wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny wraz z cokolikami | m2 | 105,00 |  |  |
| 14 | Uzupełnienie sufitu kasetonowego w miejscu po zdemontowanej ściance | Szt. | 1,00 |  |  |
|  | | | | **SUMA brutto** |  |

***Farba o parametrach nie gorszych niż:***

* Gęstość - ok. 1,50 g/cm³,
* Stopień połysku – matowy,
* Średnie zużycie - ok. 0,25 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu),
* Odporność na szorowanie na mokro - farba klasy II (wg normy PN-EN 13300), farba klasy I (wg normy PN-C-81914)

***Wykładzina PCV o parametrach nie gorszych niż:***

* Format: w rolce,
* Grupa wykładzin: homogeniczne,
* Klasa ścieralności: P,
* Klasa użyteczności: 23/34/43,
* Grubość nie mniej niż 2,5 mm,
* Warstwa użytkowa nie mniej niż 2,5 mm,
* Zabezpieczenie powierzchni: PUR,
* Odporność na kółka foteli: tak

**\*** - Zamawiający jest zobligowany do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.   
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018, poz. 1560) w związku z czym musi spełnić odpowiednie wymagania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa, a co za tym idzie wskazane drzwi muszą spełniać określone w tabeli wymogi.