……………………

Pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

**DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO,**

**KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ**

**W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO NETTO**

DATA..........................

NAZWA WYKONAWCY .........................................................................................

.....................................................................................................................................

SIEDZIBA .................................................................................................................

....................................................................................................................................

TELEFON ……………….. E-mail: ………………………………………………

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w związku z realizacją przez Powiat Cieszyński projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nowoczesna edukacja – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie" składam niniejszą ofertę proponując cenę:

***…………………………….…złotych brutto***

***słownie złotych: …………………………………………………………………………***

**wg poniższego zestawienia:**

1. **Dla I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie**
2. **Tablica multimedialna z oprogramowaniem i montażem/ Monitor interaktywny z oprogramowaniem i montażem – 1 sztuka**

**Opis:**

* + Monitor interaktywny: przekątna min. 75",
  + Wyświetlacz: LED,
  + Rozdzielczość : min UHD (3840x2160),
  + Czas reakcji matrycy : min 8ms
  + Powierzchnia: odporna na zarysowania, 7H, pokryta powłoką antyodblaskową,
  + Wbudowany Android: wersja min. 7.0, 2GB RAM, 16GB
  + Głośniki: min 2 x 12 W;
  + Żywotność panelu: min. 50 000h;
  + Technologia dotyku: min 20 punktów dotyku
  + Złącza: min. 3 x HDMI, 6xUSB, RJ45, WiFi
  + Zużycie energii: max 450W,
  + Oprogramowanie : możliwość korzystania z usług przechowywania danych w chmurze. Bezprzewodowe udostępnianie treści.
  + Gwarancja: min. 5 lat (międzynarodowa gwarancja producenta)
  + Wymagana instalacja na ścianie, montaż korytkowy, zakończony gniazdem HDMI, USB, LAN dodatkowo kabel HDMI 3m, USB 3m, LAN do podłączenia z laptopem.

1. **Szafa na dodatkowe doposażenie – 1 sztuka**

Opis:

Szafa z witryną o wymiarach min.1960X800X400 mm, szyby hartowane, kolor: klon

1. **Tułów człowieka z głową min. 20 części – 1 sztuka**

Opis:

Model tułowia naturalnej wielkości, ręcznie malowane organy, częściowo otwarte plecy. Ruchome elementy minimum 20 części: żeńskie popiersie, głowa, gałka oczna, mózg , kręg nerwów rdzeniowych, płuca, serce, tchawica, przełyk i aorta zstępująca, przepona, wątroba, nerki, żołądek, jelita, męskie organy płciowe, żeńskie organy płciowe z płodem.

1. **Projektor – 1 szuka**

Opis:

* Typ projektora: edukacja,
* Jasność źródła światła: min 3400 ANSI lm ,
* Żywotność lampy: min 3500 h (tryb jasny) / 10 000 h (tryb eco),
* Współczynnik odległości, dopasowany do proponowanego ekranu: min 1.47 - 1.62:1,
* Kontrast: min. 23000:1,
* Rozdzielczość: min FullHD ( 1920x1080)
* Poziom hałasu 25 dB (typowy),
* Zużycie energii: max. 295W W (tryb normalny) ,
* Złącze video : min 2x HDMI
* Zabezpieczenie: min. Hasłem, blokada Kensington,
* Gwarancja: min 3 lata na urządzenie i 3 lata na lampę lub 2500 h w zależności co nastąpi szybciej.
* Wymagana instalacja, montaż korytkowy, zakończony gniazdem HDMI, dodatkowo kabel HDMI 3m, do podłączenia z laptopem.

1. **Ekran projekcyjny rozwijalny - 1 sztuka**

Opis:

* Przekątna: min. 92”
* Format obrazu dopasowany do zaoferowanego projektora 16:9
* Rozwijany ręcznie
* Zamocowany na suficie lub ścianie

1. **Uchwyt do projektora - 1 sztuka**
2. **Dla II Lo im. M. Kopernika w Cieszynie**
3. **Tablica multimedialna z oprogramowaniem i montażem/ Monitor interaktywny z oprogramowaniem i montażem – 1 sztuka**

**Opis:**

* + Monitor interaktywny: przekątna min. 75",
  + Wyświetlacz: LED,
  + Rozdzielczość : min UHD (3840x2160),
  + Czas reakcji matrycy : min 8ms
  + Powierzchnia: odporna na zarysowania, 7H, pokryta powłoką antyodblaskową,
  + Wbudowany Android: wersja min. 7.0, 2GB RAM, 16GB
  + Głośniki: min 2 x 12 W;
  + Żywotność panelu: min. 50 000h;
  + Technologia dotyku: min 20 punktów dotyku
  + Złącza: min. 3 x HDMI, 6xUSB, RJ45, WiFi
  + Zużycie energii: max 450W,
  + Oprogramowanie : możliwość korzystania z usług przechowywania danych w chmurze. Bezprzewodowe udostępnianie treści.
  + Gwarancja: min. 5 lat (międzynarodowa gwarancja producenta)
  + Wymagana instalacja na ścianie, montaż korytkowy, zakończony gniazdem HDMI, USB, LAN dodatkowo kabel HDMI 3m, USB 3m, LAN do podłączenia z laptopem.

1. **Miernik CO2 – 1 sztuka**

Opis:

Miernik jakości powietrza który mierzy zawartość dwutlenku węgla (CO2), temperaturę, wilgotność powietrza, oblicza temperaturę punktu rosy. Miernik powinien posiadać akustyczny alarm, złącze USB, pamięć wartości Max/Min.

1. **Ciśnieniomierz ze stetoskopem – 10 sztuk**

Opis:

Manualny pomiar ciśnienia krwi, uniwersalny mankiet rozm. M w zestawie, testowany klinicznie.

Zestaw zawiera: Manometr, gruszkę, mankiet, stetoskop z jednostronną głowicą, etui.

1. **Maszyna elektrostatyczna służąca do wytwarzania wysokich napięć stałych – 1 szuka**

Opis:

Urządzenie na cokole, z ręczną korbką i napędem pasowym, wyposażone w tarcze izolacyjne z pleksiglasu, 2 butelki lejdejskie i iskiernik.

Ładunek: ok. 80-100 kV, długość iskry: ok. 80 mm, średnica tarcz: 300 mm.

2. Oświadczamy, że:

• zamówienie zrealizujemy z należytą starannością;

• zrealizujemy zamówienie w terminie do 10 tygodni od daty zlecenia.

3. **KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, ul. Bobrecka 29,   
   43-400 Cieszyn, tel. 33 4777 348*;*
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest – [iod@powiat.cieszyn.pl](mailto:iod@powiat.cieszyn.pl) , tel. 33 4777 226,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym realizacją przedmiotowego zamówienia,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
8. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
9. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych */Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników/*;
10. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO /*Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego/*;
11. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12. nie przysługuje Pani/Panu:
13. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
14. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

**na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

*…………………………..……………………….*

*podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych*

*do reprezentowania Wykonawcy*